


1. 安装编程助手




二、安装驱动






1. 将数据线插在电脑USB接口，查看端口



1. 打开软件设置端口



1. 先接通213输出端电源，1分钟后再将V1数据线插入213数据接口



五、点击读取，上传仪表数据



六、参数设置后，点击修改保存

